
1. Открываем браузер (Internet Explorer, Opera, Google Chrome). В адресной строке вводим: 192.168.100.1

2 Вводим учетные данные для входа в настройки ONT

В поле «Account» введите «telecomadmin» (без кавычек), а в поле Password – «admintelecom», также без кавычек. Нажмите кнопку Login



3 Далее заходим в меню WLAN и слева выбираем WLAN Basic Configuration:



**SSID (Service Set Identifier)** впишите название Вашей беспроводной сети.

Установите **Enable SSID** в положение выбрано (галочка поставлена).

**Authentication Mode** выберите **WPA2 Pre-Shared Key** или **WPAWPA2 Pre-Shared Key**



**Encryption Mode** выберите **TKIP&AES**

**Pre-Shared** **Key** введите Ваш пароль для **Wi-Fi**

Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку **«Apply»**.

Channel - канал, на котором вещает wifi. Устанавливаем нужное значение. (наиболее стабильный каналы 1, 6, 11)

Нажимаем Apply для применения настроек.



Для сохранения настроек выберите пункт **System Tools**

В меню слева выберите **Configuration** **File**

Нажмите кнопку **Save Configuration**.

