
**TP-Link**

1. Открываем браузер (Internet Explorer, Opera, Google Chrome). В адресной строке вводим: 192.168.0.1 либо 192.168.1.1.

2 Вводим учетные данные для входа в настройки модема (логин и пароль по умолчанию admin и admin) для входа в настройки можно посмотреть снизу роутера.

3 Переходим на вкладку **Wireless**. И напротив пункта **“Channel”** устанавливаем нужное значение. (наиболее стабильный каналы 1, 6, 11)

[](https://f1comp.ru/wp-content/uploads/2013/06/Image-12.jpg)

4. Для сохранения изменений нажмите кнопку **“Save”**. Перезагрузите роутер. Это можно сделать прямо из панели управления.

5. Затем заходим в раздел **System Tools** – **Reboot**, кнопка **“Reboot”**.

