TD-8951ND (английский, оранжевый)

1. Открываем браузер (Internet Explorer, Opera, Google Chrome). В адресной строке вводим: 192.168.0.1 либо 192.168.1.1.

2 Вводим учетные данные для входа в настройки модема (логин и пароль по умолчанию admin и admin) для входа в настройки можно посмотреть снизу роутера.

3 Выбираем раздел **Interface Setup – Wireless**

* Access point – Activated (включение wifi)
* Channel – устанавливаем нужное значение. (наиболее стабильный каналы 1, 6, 11)
* SSID – название wifi сети
* Authentication Type – тип шифрования, где Disabled – сеть без пароля, WPA-PSK/WPA2-PSK – сеть с паролем
* Pre-shared key - пароль для wifi сети

Далее нажимаем прокручиваем страницу в самый низ и нажимаем **Save**


