**SagemCom 1744**



|  |
| --- |
| **Пример настроек для сброшенного на заводские роутера (следует учесть, что настройка возможна только при условии подключённого активного кабеля в порт WAN, плюс кабель в ETH порт от устройства с которого будете настраивать.**  **В адресной строке браузера вводим адрес 192.168.0.1.** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\1.png** |

|  |
| --- |
| 1. **Выбираем часовой пояс (+7). Вводим новый пароль и его подтверждение (не менее 5 символов и хотя бы 1 буква)** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\2.png** |


|  |
| --- |
| 1. **Выбираем «Настроить вручную»** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\4.png** |

|  |
| --- |
| 1. **Вводим логин «admin» и ранее созданный пароль.** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\5.png** |

|  |
| --- |
| **4. Настраиваем Интернет. Нажимаем «Сеть». Удаляем все существующие интерфейсы из таблицы внизу (можно нажать на корзинку или в столбце «Выбрать» ставим точку и жмем кнопку «Удалить» (обычно 3 интерфейса).** |
|  |

|  |
| --- |
| **5. Выбираем всё как показано на рисунке. Нажимаем кнопку «Добавить».** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\8.png** |
| **6. Настраиваем Интерактивное ТВ. Выбираем всё как показано на рисунке. Нажимаем кнопку «Добавить». (выбирается только маршрут и тип интерфейса)** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\9.png** |
| **7. Группируем интерфейсы. Нажимаем «Дополнительно», затем «Группировка интерфейсов». Ставим точку «Включить». Затем выбираем «Group1» п переносим**  **WAN1 и LAN4 в данную группу нажимаем «Применить»** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\12.png** |

**8. Во вкладке WLAN и подвкладке Basic настраиваем параметры беспроводной сети.**



|  |
| --- |
| **9. Во вкладе «Обслуживание». Кнопка «Обновление» и пункт «Сохранение/Восстановление» можно сделать резервную копию надстроек.** |
| **D:\Отчёт\Информация\1\14.png** |